**Ausschreibungstext für Gartenhumus**

**Erzeugnis: FRANKEN Gartenhumus**

technisch hergestellter unkrautfreier Oberbodenersatz als Vegetationstragschicht bei bodengebundenen Bauweisen nach Richtlinien der FLL für die Anlage von Staudenflächen, Blumenbeeten und geeignet für Rassenflächen, auf Basis von Unterböden, Lava, Tuff, und gütegesichertem Kompost, nach DüMV.

**… m³** **FRANKEN Gartenhumus**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,00 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,25 t/m³

Wasserkapazität 32 Vol %

Salzgehalt 2,2 g/l

pH-Wert 6,7

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH bin

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de

oder gleichwertig

‚\* Maximale Schichtdicke 30cm