**Ausschreibungstext Silo IM 0-16**

**Erzeugnis: FRANKEN Silo IM 0-16**

Vegetationstragschicht für Intensivbegrünungen, auf Dachflächen mit hoher Tragfähigkeit, strukturstabilisiert für breites Pflanzenspektrum geeignet, liefern und auf die natürlich verdichtete Schichthöhe einbauen.

**… m³** **FRANKEN Silo IM 0-16**

Schüttgewicht nach DIN 1097-3 1,0 t/m³

Gewicht bei max. Wasserkapazität, verdichtet 1,49 t/m³ - 1,56 t/m³

Wasserkapazität ≥ 45 Vol-%

Salzgehalt ≤ 2,5g/l

pH-Wert 6 – 8,5

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,25

Einbaustärke\* … cm

Die Materialgleichwertigkeit ist durch ein Prüfzeugnis eines

unabhängigen Prüfinstitutes zu belegen.

**Liefernachweis:** FRASEBA GmbH

Lindigstrasse 4a

63801 Kleinostheim

Tel.: 06027-12177 50

E-Mail: verkauf@fraseba.de